**TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY**

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

**Lesnický traktor**

Systémové číslo VZ: **P25V00000107**

zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.**

sídlem: Úpická 469, 541 01 Trutnov

IČ: 25968700

zastoupen: Ing. Jaroslavem Semerákem, jednatelem

**Dodavatel: *Doplní dodavatel***

Sídlem: *Doplní dodavatel*

IČ: *Doplní dodavatel*

Zastoupen: *Doplní dodavatel*

Dodavatel je **povinen vyplnit níže uvedenou tabulku technické specifikace**.  
Tabulka obsahuje **minimální požadované parametry** traktoru pro práci v lese.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabulka technické specifikace – Lesnický traktor** | |
| **Označení nabízeného traktoru (min. značka a typ)** | *Doplní dodavatel* |
| **Požadavek na výkon nebo funkci – popis** | **Nabízený parametr** |
| Pohotovostní hmotnost min. 6 500 kg | *Uvést parametr* |
| Motor 4 válec, výkon min. 110 kW, objem min. 4,7 l | *Uvést parametr* |
| Předehřev chladicí kapaliny motoru | *ANO / NE* |
| Převodovka s el. reverzací, 40 km/h, plazivé rychlosti | *ANO / NE* |
| Otáčky výv. hřídele 540/540E/1000 ot./min | *ANO / NE* |
| Navýšení výkonu motoru při použití vývodového hřídele | *ANO / NE* |
| Přední náprava 4WD, vzduchem odpružená | *ANO / NE* |
| Zvedací síla tříbodového závěsu min. 70 kN | *Uvést parametr* |
| Elektrohydraulická regulace zadního tříbodového závěsu | *ANO / NE* |
| Čerpadlo hydrauliky LS min. 110 l/min | *Uvést parametr* |
| Min. 3 vnější hydraulické okruhy + volná vratka oleje | *ANO / NE* |
| Přední tříbodový závěs | *ANO / NE* |
| Přední vývodová hřídel | *ANO / NE* |
| Odpružená kabina | *ANO / NE* |
| Klimatizace a topení se spodními výdechy na sloupku řízení | *ANO / NE* |
| Pracovní osvětlení min. 4x přední a 4x zadní, 1x maják sklopný | *ANO / NE* |
| Autorádio | *ANO / NE* |
| Vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo řidiče otočné o 180° | *ANO / NE* |
| Sedadlo spolujezdce | *ANO / NE* |
| Kompletní otočné řízení pro práci s vyvážecím vlekem montované výrobcem traktoru | *ANO / NE* |
| Palivová nádrž ocelová se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození/průrazu | *ANO / NE* |
| Objem palivové nádrže min. 150 l | *Uvést parametr* |
| Zadní automatický etážový závěs + spodní závěs Piton Fix | *ANO / NE* |
| Pneu lesní o rozměru min. 520/85 R38 + 420/85 R28, | *Uvést parametr* |
| Ochranné kryty ventilků kol | *ANO / NE* |
| Vzduchové brzdy dvouhadicové | *ANO / NE* |
| Závaží zadních kol min. 150 kg v každém kole | *Uvést parametr* |
| Kompletní lesnická ochrana traktoru, přední maska s rozrážecími lany, ochranná vana | *ANO / NE* |
| Rám kabiny dle norem FOPS (Falling Objects Protective Structures – ochrana obsluhy před padajícími předměty) a OPS (Operator Protective Structures – ochrana obsluhy proti vnikajícím předmětům) | *ANO / NE* |
| Příprava pro čelní nakladač s ovládáním na loketní opěrce traktoru | *ANO / NE* |
| Joystick ovládající nakladač ovládá zároveň přední tříbodový závěs | *ANO / NE* |