1. **IDENTIFIKACE STAVBY**
2. **Název akce:** Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816
3. **Objednatel:** Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816, IČ: 64201139
4. **Hlavní projektant:** Ing. Hynek Stiehl, Slepá 308, 541 01 Trutnov, IČ: 61242900
5. **Hlavní architekt**: Ing. Hynek Stiehl, Slepá 308, 541 01 Trutnov, IČ: 61242900
6. **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**Učebna chemie s kabinetem**

Bude provedena demontáž vybavení (tabule, police, lavice + židle) a uloženo na pozdější montáž do učebny. Před zahájením stavební prací zhotovitel provede zakrytí a obednění konstrukcí a ploch. V rámci rekonstrukce bude postupným rozebráním odstraněna cihelná příčka v kabinetu. Veškerý vybouraný materiál zhotovitel uloží na tříděné skládce. Prostor kabinetu bude nově přepažen příčkou vč. ocelové zárubně a tato příčka bude povrchově upravena. Vnitřní porušené a nesourodé omítky stěn budou otlučeny a opětovně povrchově upraveny. Prostor s umyvadlem v učebně bude nově rekonstruován, umyvadlo demontováno, obklady osekány a nahrazeny novými. Bude provedeno nové napojení odpadu vč. vodovodní přípojky. Stávající strop bude nahrazen akustickým SDK podhledem. Bude provedena kompletní výměna elektroinstalace učebny včetně svítidel. Dveřní křídla vč. ocelové zárubně budou nahrazeny ocelovou protipožární zárubní vč. dveřních křídel s požární odolností EI (EW) 30 DP3. Stávající podlahové krytiny budou odstraněny, povrch bude přebroušen, vysát a hloubkově penetrován. Bude provedena samonivelační vyrovnávací hmota a následně nalepena nová podlahová krytina z linolea. Místnost bude vymalována bílou otěruvzdornou barvou včetně omyvatelného soklu. Před stávající okna budou z vnější strany instalovány předokenní rolety.