Příloha č. 9 – Čestné prohlášení účastníka k DNSH

**Čestné prohlášení o realizaci stavebních prací v souladu a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí**

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem

**Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov**

Systémové číslo zakázky: P25V00000032

zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**Identifikační údaje zadavatele:**

**Název: Město Trutnov**

sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

**Identifikační údaje dodavatele:**

**Název: …………………………………………..**

sídlem: ………………………….. ………………

IČ: …………………………………………..

DIČ: …………………………………………..

osoba oprávněná za účastníka jednat: …………………………………………..

Účastník tímto **čestně prohlašuje**, že bude-li s ním jakožto s vybraných zhotovitelem na plnění veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov“ uzavřena smlouva, bude při provádění stavebních prací dodržovat níže uvedené závazné požadavky ze strany zadavatele v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí:

Veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Vzhledem k rozsahu stavebních prací se v případě této veřejné zakázky uplatní tyto požadavky:

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo za jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení se uvolňuje méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zhotovitel dále přijme patřičná opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích. Seznam přijatých opatření bude součástí stavebního deníku a bude podepsán zástupcem zadavatele ve věcech technických / technickým dozorem stavebníka.

V , dne

titul, jméno a příjmení osoby

oprávněné zastupovat dodavatele:

razítko účastníka a podpis osoby

oprávněné zastupovat dodavatele: